|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Feuerwehrgurt | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung  | Ser. Nr.: |  |
| Längstens auszuscheiden bis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Gurtband nicht abgenützt, weist keine Flecken infolge Einwirkung schädlicher Stoffe auf, Typenschild lesbar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gurtband hat keine Risse oder sonstige Beschädigungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gurtband an Nietstellen oder bei Ösen nicht eingerissen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nieten festsitzend, nicht beschädigt, vollzählig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metallteile nicht verformt, nicht beschädigt, keine augenscheinlichen Risse, keine Korrosion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karabiner in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doppeldornverschluss in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gurtschlaufen und Einhängeringe vollzählig  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abseilachter in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verbindungsmittel nicht beschädigt, Ausscheidefrist |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |