|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



#

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | **Kettensäge / Rettungssäge** | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | Ser. Nr.: |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Allgemeinzustand des Geräts in Ordnung (Reinheit, Dichtheit, Öl- und Treibstoffstand) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bedienelemente in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kette: Schärfezustand überprüfen, Kettenspannung in Ordnung; bei Bedarf Kette schärfen / nachspannen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Führungsschiene keine Abnützungen / Beschädigungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kettenrad in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luftfilter gereinigt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leerlauf kontrollieren: Kette darf nicht mitlaufen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zubehör (Reservekette, Gemisch-Öl-Behälter, Trichter) vorhanden und in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schnittschutzhose vorhanden und in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treibstofftank, Schmieröltank gereinigt; Treibstofffilter gereinigt (Treibstoffalter beachten) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kühlluft-Ansaugschlitze gereinigt bzw. in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zusätzlich beim Akkugerät

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zustand und Funktionsfähigkeit der Akkuaufnahme |  |  |  |  |  |  |  |
| Zustand und Funktionsfähigkeit des Akkus |  |  |  |  |  |  |  |
| Zustand und Funktionsfähigkeit der Ladestation und  des Netzteils |  |  |  |  |  |  |  |

**Funktionsprüfung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorwartung durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerät lässt sich leicht starten |  |  |  |  |  |  |  |
| Kettenbremse in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Kettenschmierung überprüft und in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |

*HINWEIS: Motoren von Elektrokettensägen sind laut dem Prüfblatt „elektrische Geräte“ zu prüfen.*