|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Seilwinde | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung od. optional jährliche TÜV-Prüfung | Ser. Nr.: |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Kausche am Seilende in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitswindungen bzw. Farbmarkierung bei erreichen des Seilendes vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Windenseil ohne Knickstellen, Drahtbrüche und Aufdoldungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ende nutzbare Seilläne rot eingefärbt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propellerrolle leichtgängig / Seiltrompete in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Markierung des Schrägwinkels vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seilbremse in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abweisrollen in Ordnung, leichtgängig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Andruckwalzen in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulikölstand in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulikölanlage dicht |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Windenunterlegkeile in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Funktionsprüfung |
|  | Rückhaltekraft der Seilbremse ausreichend |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Andruckwalze funktionsfähig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bremskraft der Schlaffseilbremse ausreichend |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seilspulung an der Windentrommel in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bedienungs- und Überwachungsschalter in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notbetriebseinrichtung funktionsfähig |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |