|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Steckleiter | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | Ser. Nr.: |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Alle Geräteteile sind vorhanden, Piktogramme lesbar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Kunststoffteile sind in Ordnung und haben keine Risse oder Sprünge sofern vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Aluminiumteile der Leiter sind in Ordnung und nicht verbogen.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Korrosionsschäden vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine bleibenden Formveränderungen(Quetschungen, Dellen, …) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Leiter lässt sich einfach und ohne zu verklemmen nach Verwendungsanleitung auf und abbauen.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sperrbolzen-Federdruck vorhanden, funktionsfähig und leichtgängig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Steckkäststen und Schnappschlösser sitzen fest |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funktionsprüfung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steckverbindungen aller 4 Leiterteile untereinander wechselweise leichtgängig verbindbar |  |  |  |  |  |  |  |
| Sperrbolzen rasten ein |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |