|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Strickleiter | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | Ser. Nr.: |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Seile oder Gurte aus Chemiefaser nicht abgenützt, keine Risse oder sonstige Beschädigungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drahtseile keine Quetschungen, Knicke und Klanken, kein starker Verschleiß und keine Korrosion und sonstige Beschädigung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Befestigungs- oder Verbindungselemente ohne Schäden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprossen ohne Riss- oder Splitterbildung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprossenbefestigung ohne Schäden, muss dauerhaft und so beschaffen sein, dass ein Herausrutschen, Drehen oder Verschieben der Sprossen nicht möglich ist |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |