|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



#

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | | | **Kettensäge / Rettungssäge** | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | | Ser. Nr.: |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Allgemeinzustand des Geräts in Ordnung (Reinheit, Dichtheit, Öl- und Treibstoffstand) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Bedienelemente in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Kette: Schärfezustand überprüfen, Kettenspannung in Ordnung; bei Bedarf Kette schärfen / nachspannen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Führungsschiene keine Abnützungen / Beschädigungen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Kettenrad in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Luftfilter gereinigt | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Leerlauf kontrollieren: Kette darf nicht mitlaufen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Zubehör (Reservekette, Gemisch-Öl-Behälter, Trichter) vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Schnittschutzhose vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Treibstofftank, Schmieröltank gereinigt; Treibstofffilter gereinigt (Treibstoffalter beachten) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Kühlluft-Ansaugschlitze gereinigt bzw. in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zusätzlich beim Akkugerät  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Zustand und Funktionsfähigkeit der Akkuaufnahme |  |  |  |  |  |  |  | | Zustand und Funktionsfähigkeit des Akkus |  |  |  |  |  |  |  | | Zustand und Funktionsfähigkeit der Ladestation und  des Netzteils |  |  |  |  |  |  |  |   **Funktionsprüfung**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Motorwartung durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  | | Gerät lässt sich leicht starten |  |  |  |  |  |  |  | | Kettenbremse in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  | | Kettenschmierung überprüft und in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |

*HINWEIS: Motoren von Elektrokettensägen sind laut dem Prüfblatt „elektrische Geräte“ zu prüfen.*