|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Wasserführende Druckschläuche | Blatt Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung |
| Hersteller od. Lieferant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ggf. Laufende Schlauchnummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ggf. Inventarnummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort: |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammelüberprüfung: ja/nein Stückzahl: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Beschaffenheit der Kupplungseinbände (Draht od. Presssystem) in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Überstehende Drahtenden sind versenkt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sperringe sitzen fest |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Druckdichtungen sind in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschaffenheit der Kupplungen (kuppelbar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |