|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Hubzug | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | Ser. Nr.: |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Gesamtzustand in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hebel leichtgängig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klemmbacken halten fest |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zwei Reservescherstifte vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teleskophebel in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typenschild lesbar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zubehör: Freilandverankerung und Nägel nicht vorbogen, Nägel keinen Bart |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |

*Hinweis: Das Hubzugseil ist nach dem Prüfkarteiblatt „Stahlseile“ zu prüfen!*